**宝应县人民医院**

**核磁共振等项目院内询价公告**

1. 询价项目内容及基本要求:
2. 询价内容：
3. **包一：3.0T核磁共振(MR)，预算1500万元/套（人民币），数量：一台；**
4. **包二：64排及以上电子计算机断层扫描系统（CT），预算800万元/套（人民币），数量：一套；**

**㈢ 包三：32排以上64排以下电子计算机断层扫描系统（CT），数量：二套。**

（2）基本要求：

**包一：核磁共振(MR)**；

1.磁场强度：3.0T

2. 梯度场强≥40mT/m

3.病人检查孔径≥65cm

4. 磁体长度≤180cm

5.原厂独立后处理工作站一套

6.MR第三方产品：磁屏蔽，高压注射器（品牌型号医院指定），精密空调（品牌型号医院指定），监视系统（品牌型号医院指定），6M显示屏4台（品牌型号医院指定）。

**包二：64排及以上电子计算机断层扫描系统（CT）**

1. 探测器物理排数≥64排

2. 扫描架孔径：≥70cm

3. 探测器Z轴总宽度≥35mm

4.机架最快旋转扫描时间/360°：≤0.35秒/360°

5. 球管热容量：≥7.0MHU

6.发生器实际功率：≥60kW

7.原厂后处理工作站2套

8.CT第三方产品：双筒高压注射器，6M显示屏4台，彩色打印机1台

9.心脏智能算法

10.低剂量扫描。

**包三：32排以上64排以下电子计算机断层扫描系统（CT）**

1. 扫描架孔径：≥70cm

2. 探测器Z轴排列数＞32排

3. 每圈扫描图像层数＞32层

4. 探测器Z轴总宽度≥35mm

5. 球管热容量≥5 MHU

6.发生器功率≥50W

7.肺结节分析功能

8.原厂后处理工作站2套

9.CT第三方产品：双筒高压注射器，6M显示屏4台，彩色打印机1台

10.低剂量扫描

2.报价单位资质要求

（1）参加本次报价的供应商必须是经有关部门批准有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的独立法人；

 **\*（2）须提供厂家或区域代理资质证明（不接受第三方文件）**

（3）本项目不接受联合体报价。

3.报价文件接收及产品介绍截止时间、地点：

报价文件接收截止时间：2021年4月1日11时00分。

报价文件接收地点：宝应县人民医院医疗设备科。

产品介绍时间：2021年4月2日14时30分。

产品介绍地点：门诊大楼11楼会议室。

4.报价时间及地点：

报价时间：2021年4月2日14时30分。

报价地点：宝应县人民医院医患沟通中心。

5.本次询价联系人信息：

张宏顺13705255039

6.报价文件

6.1.报价文件的语言及计量单位：

报价单位提交的报价文件均应使用简体中文和国家法定计量单位。

6.2报价文件构成

6.2.1报价一览表，格式自拟。

6.2.2报价单位资质文件（含报价单位、生产厂家企业资质，产品注册证，授权书等）。

6.2.3所推型号产品说明文件及产品技术白皮书。

6.2.4配置清单及报价表：配置清单中应对其报价货物予以描述，包括生产厂家简介、货物应用范围、技术参数表等；格式由报价单位自定。

6.2.5近三年所推型号的省内三级医院成交合同复印件三份。

6.2.6服务承诺；主要内容应包括但不限于以下方面：

设备供货、安装、调试计划；质量保修期及设备质量保修范围和内容的说明；质量保修责任说明；售后服务机构情况说明（包括地点、服务热线、售后服务负责人联系方式等）；质保期间，维修响应时间、处理方式、费用负担等；质保期后，保修期外的全保价格以及重要配件的价格（如球管、探测器、磁体、冷头、线圈等）。

6.2.7培训计划书（医师1人、技师1人，工程师1人省级三甲综合性医院一个月培训，含食宿）。

6.2.8所推型号设备省内用户名单。

6.3报价文件份数和签署：报价单位准备一式七份报价文件（一份正本、六份副本）。包一、包二、包三分开封装。**另准备一份供开标前检查，可不填敏感内容，只查看格式内容是否满足要求。**

7.报价文件的递交

7.1.报价文件的密封和标记：报价文件信封封面注明投标项目名称、正本或副本及“请勿在2021年4月2日14时30分（询价时间）之前启封”的字样,封面加盖骑缝章。

7.2.截止日期为：2021年4月1日11时00分，迟交的报价文件将被拒绝。